**01 LED thông báo trạng thái mạng**

**02 relay HF46**

**02 LED trạng thái relay**

**02 cảm biến giao tiếp I2C qua jack audio 3.5mmm**

**02 nút nhấn cảm ứng điện dung**

**Nguồn Hi-link HLK-PM01 5VDC 3W**

**01 LED nguồn**

**ASM1117 3.3V**

**MCU**

**ESP8266-12F**